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	Приложение №1 к договору № 
                                                                                                                       от  

	СОГЛАСОВАНО:                                                    
 Директор
ООО «ЛенТИСИз-Калининград »
________________ Л.А. Рогаль

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________  

	

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: 
	№ п/п
	Основные данные и требования
	Содержание основных требований

	1. 
	Наименование объекта
	  

	2. 
	Место положение
	 

	3. 
	Заказчик 
	 

	4. 
	Генеральный проектировщик
	 

	5. 
	Вид строительства
	  

	6. 
	Уровень ответственности зданий и сооружений
	 

	7. 
	Этапы работ
	Проектная документация, Рабочая документация

	8. 
	Сведения и данные о проектируемых объектах
	Приведены в Приложении 1

	9. 
	Вид инженерных изысканий
	Инженерно - гидрометеорологические

	10. 
	Сроки выполнения работ
	 

	11. 
	Исходные данные
	Схема с границами изысканий, Приложение 2

	12. 
	Основные требования к объёму и составу инженерно- гидрометеорологических изысканий
	   Инженерно - гидрометеорологические изыскания выполнить под строительство объекта и инженерных коммуникаций в соответствии с СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»,  «СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», «СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик».

 и другими требованиями нормативных документов РФ.

   Гидрометеорологические работы должны содержать:

· - оценку степени гидрометеорологической изученности территории до начала строительства объекта;

· рекогносцировочное обследование и полевые работы;

· результаты рекогносцировочного обследования района изысканий;

· результаты камеральной обработки материалов с определением расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик;

· прогноз развития опасных природных процессов и явлений (при их наличии) с оценкой степени их опасности и риска для проектируемого строительства;

· вывод, в котором будет определено, затапливается территория ближайшими поверхностными водотоками или нет и рекомендации по водоотведению.
Изыскания выполнить в объеме, достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы.



	13. 
	Требования к составу предоставления изыскательской продукции
	    Состав и содержание технического отчета об инженерно- гидрометеорологические изысканиях должны соответствовать «СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

   Обеспечить сопровождение материалов изысканий при прохождении государственной экспертизы.

   

	14. 
	Требования к количеству и форме технической документации
	  Технический отчет по результатам изысканий передается заказчику в печатном виде в 2-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде на CD диске (текстовая часть в среде Word, графическая в среде Auto САD не позднее 2009; а так же весь отчет в формате PDF). 

   Электронный вид технического отчета готовится в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».




Приложение 1

Идентификация основных зданий и сооружений подстанции 

	№ п/п
	Наименование объекта и

№ по генплану

(экспликации)
	Уровень ответственности
	Технические характеристики
	Предполагаемый тип фундамента
	Предполагаемая глубина заложения фундамента, м
	Этажность
	Наличие динамических нагрузок

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	  
	
	 
	 


* Уровень ответственности принят согласно Федеральному закону № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Приложение 2

                                                                                 Расположение участка
